3. sz. melléklet

**Műszaki leírás Krúdy Gyula utca sportpálya térvilágítása rekonstrukciós munkái elvégzéséhez**

**Nyíregyháza város 2018. évi közvilágítási hálózatbővítés és rekonstrukció - III. rész**

A 1858/10 helyrajzi számú ingatlan mellett a Krúdy Gyula utcán meglévő közvilágítási kábel felhasítása, új létesítendő 3 áramkörös közvilágítási elosztószekrény telepítése 2 ÖK felhasználásával. A létesített új elosztószekrényből D-i irányban 20m távolságban új elosztó szekrény létesítése (1 db 3f FI relé, 3 db 16A kismegszakító). A létesített szekrényből két irányba 300m 4x16mm2 keresztmetszetű NAYY típusú földkábel fektetése szükséges a meglévő oszlopokhoz (13 db). A meglévő oszlopokon új csatlakozási pontok kiépítése, illetve a kábelek védőcsövezése szükséges. A meglévő lámpakarokat és lámpatesteket el kell bontani, azok helyett 8m magasságban pántolható lámpakarral (szürke RAL7040) OrangeTek Voyager típusú lámpatesteket (3/a és 3/b jelű melléklet) kell felszerelni.

A meglévő közvilágítási hálózat nyomvonalában telepítendő elosztószekrény az E.On Tiszántúli Áramhálózati Zrt. üzemeltetésébe kerül. Az attól 20m-re elhelyezendő elosztószekrény az Önkormányzat üzemeltetésében marad.