4. sz. melléklet

**Műszaki leírás Ungvár sétány térvilágítása rekonstrukciós munkái elvégzéséhez**

**Nyíregyháza város 2018. évi közvilágítási hálózatbővítés és rekonstrukció - IV. rész**

Az Ungvár sétány 1-17. számú társasházak K-i oldalán végighúzódó téren (2263/169. hrsz.) a meglévő önkormányzati tulajdonú 20 db háromszög alapú világító oszlopot el kell bontani, azok helyett megfelelő alaptest létesítésével (szürke RAL7040) TTN6/89 típusú kandelábereket kell telepíteni, azokra (szürke RAL7040) V2T10/89 típusú lámpakarral 2-2 db (összesen 40 db) BL-KV-40H típusú lámpatestet kell felszerelni a 4/a jelű melléklet látványterveinek megfelelően. A beépítendő elemek műszaki leírását a 4/b és 4/c jelű mellékletek tartalmazzák.

A létesített közvilágítási elemek az Önkormányzat üzemeltetésében maradnak.